|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
| IT6341C | CH1:5V；CH2:16V | CH1:16A；CH2:5A | CH1/CH2:80W | 0.1mV/1mA | ≤0.05%+2mV / ≤0.1%+10mA | USB/LAN | ½ 2U |
| IT6302 | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:90W；  CH2:90W；  CH3:15W； | 10mV/1mA | ≤0.06%+20mV/ ≤0.2%+10mA | 选配RS232/USB | ½ 2U |
| IT6322 | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:90W；  CH2:90W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | 选配RS232/USB/GPIB | ½ 2U |
| IT6322A | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A ； | CH1:90W；  CH2:90W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6322B | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:90W；  CH2:90W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½ 2U |
| IT6322C | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:90W；  CH2:90W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | LAN/USB | ½ 2U |
| IT6332A | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:6A；  CH2:6A；  CH3:3A； | CH1:180W；  CH2:180W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+8mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6332B | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:6A；  CH2:6A；  CH3:3A； | CH1:180W；  CH2:180W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+8mA | RS232/USB/GPIB | ½ 2U |
| IT6332C | CH1:30V；  CH2:30V；  CH3:5V ； | CH1:6A；  CH2:6A；  CH3:3A； | CH1:180W；  CH2:180W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+8mA | LAN/USB | ½ 2U |
| IT6333A | CH1:60V；  CH2:60V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:180W；  CH2:180W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6333B | CH1:60V；  CH2:60V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:180W；  CH2:180W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | RS232/USB/GPIB | ½ 2U |
| IT6333C | CH1:60V；  CH2:60V；  CH3:5V ； | CH1:3A；  CH2:3A；  CH3:3A； | CH1:180W；  CH2:180W；  CH3:15W； | 1mV/1mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+5mA | LAN/USB | ½ 2U |